UG-341/10/09	Wielopole Skrzyńskie 22.09.2009 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej”

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Wielopole Skrzyńskie 
39-110 Wielopole Skrz. 200
tel: (0-17)  22-14-819
fax: (0-17)  22-14-830
email: sekretariat@wielopole.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

	Przetarg nieograniczony

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

www.wielopole.itl.pl

IV. PRZEDMIOT, WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ  MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamówienie stanowi odbudowa nawierzchni następujących dróg: Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650, Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220, Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200, Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180, Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870, Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807, Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900, Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700-3+400, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500, Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000, Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+880, Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930, Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400, Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346, Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100, Brzeziny Dół k. Olech w km 0+050÷0+150, Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100, Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷1+700, Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160

V. TERMINY ISTOTNE W ZAMÓWIENIU
1.	Przekazanie placu budowy z dniem podpisania umowy. 
2.	Zakończenie robót do: 30 listopada 2009 r. 
3.	Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru. 
4.	Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
     OCENY ICH SPEŁNIENIA: 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, będą złożone oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji oraz wymagane w niej dokumenty

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 
W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena.
         cena - 100% 
Przyjęta zostanie zasada poziomu odniesienia tj. stosunku najniższej ceny do ceny zawartej w badanej ofercie.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 15 października 2009 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2009 o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sali narad pok. nr 30.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

XI. INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (dodatkowego) w ramach podpisanej umowy uwzględniając najniższe ceny jednostkowe z podanych kosztorysów ofertowych. Cena zamówienia uzupełniającego (dodatkowego) zostanie określona na podstawie najniższych cen jednostkowych dla odpowiednich pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysach ofertowych wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, innego rodzaju (nie wynikające z kosztorysów ofertowych) zostaną one rozliczone wg cen jednostkowych ustalonych w negocjacjach z wykonawcą przeprowadzonych przed zawarciem umowy na te roboty

Wielopole Skrzyńskie 22.09.2009 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na roboty budowlane pod nazwą „Odbudowa infrastruktury drogowej”

I. ZAMAWIAJĄCY:      Gmina Wielopole Skrzyńskie
                                    39-110 Wielopole Skrz. 200
                                          tel. (0-17)  22-14-819
                         	      fax.(0-17)  22-14-830
                                          email-sekretariat@wielopole.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
	
	Przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie stanowi odbudowa nawierzchni następujących dróg: Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650, Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220, Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200, Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180, Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870, Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807, Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900, Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700-3+400, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500, Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000, Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+880, Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930, Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400, Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346, Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100, Brzeziny Dół k. Olech w km 0+050÷0+150, Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100, Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷1+700, Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160.

IV. TERMINY ISTOTNE W ZAMÓWIENIU

5.	Przekazanie placu budowy z dniem podpisania umowy. 
6.	Zakończenie robót do: 30 listopada 2009 r. 
7.	Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru. 
8.	Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
     OCENY ICH SPEŁNIENIA: 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi określone w niniejszej specyfikacji. Potwierdzeniem spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, będą złożone oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

VI. WYKAZ  WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
       POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
       W POSTĘPOWANIU:

Na potwierdzenie, że nie zachodzą okoliczności przedstawione w pkt V niniejszej specyfikacji oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
•	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  na załączonym formularzu,
•	wypis z właściwego rejestru oraz wypis ze statutu lub inne dokumenty z których wynika uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta dla osób podpisujących ofertę wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:  

Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz oferenci będą przekazywać pisemnie na adres jak w pkt I SIWZ. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Grzegorz Pająk tel. (0-17) 22-14-819 wew. 39.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Brak.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Wymogi dotyczące sposobu sporządzenia oferty.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem zgodnie z wymogami specyfikacji. Oferta winna być podpisana i opieczętowana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta i opatrzona datą. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upełnomocnionej. Takim podpisem powinny być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.
2.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy umieścić w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
3.Na kompletną ofertę składają się: oferta na załączonym formularzu, wypełnione kosztorysy ofertowe na załączonych formularzach oraz dokumenty wymienione w pkt VI niniejszej specyfikacji.
4.Oferty należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz posiadać oznaczenie „Przetarg – odbudowa infrastruktury drogowej ”. Zabrania się oznaczenia nazwy oferenta na zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem i opieczętowana pieczęcią firmową.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku zachowania powyższych warunków przez oferenta, niewłaściwe oznaczenie oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 15 października 2009 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2009 o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sali narad pok. nr 30.

 XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.

Cenę przedmiotu zamówienia stanowi łączna cena wykonania odbudowy nawierzchni następujących dróg: Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650, Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220, Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200, Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180, Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870, Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807, Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900, Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700-3+400, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500, Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000, Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+880, Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930, Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400, Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346, Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100, Brzeziny Dół k. Olech w km 0+050÷0+150, Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100, Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷1+700, Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych.
Brak wypełnienia i określenia w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

XIII.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY: 

W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena.
         cena - 100% 
Przyjęta zostanie zasada poziomu odniesienia tj. stosunku najniższej ceny do ceny zawartej w badanej ofercie.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie ze wskazaniem terminu podpisania umowy nie krótszym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
         WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

 - projekt umowy w załączeniu

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

XVII. INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO
         ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (dodatkowego) w ramach podpisanej umowy uwzględniając najniższe ceny jednostkowe z podanych kosztorysów ofertowych. Cena zamówienia uzupełniającego (dodatkowego) zostanie określona na podstawie najniższych cen jednostkowych dla odpowiednich pozycji kosztorysowych zawartych w kosztorysach ofertowych wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, innego rodzaju (nie wynikające z kosztorysów ofertowych) zostaną one rozliczone wg cen jednostkowych ustalonych w negocjacjach z wykonawcą przeprowadzonych przed zawarciem umowy na te roboty

XVIII. INFORMACJIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wielopole Skrz. 2009-10-08

OFERTA

	Firma zgłaszająca ofertę:…..........................................................................

…………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………......

Tel………………………………………. Fax……………………………………

Nr NIP……………………………………
Oferujemy wykonanie odbudowy nawierzchni następujących dróg: Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650, Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220, Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200, Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180, Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870, Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807, Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900, Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700-3+400, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500, Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000, Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+880, Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930, Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400, Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346, Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100, Brzeziny Dół k. Olech w km 0+050÷0+150, Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100, Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷1+700, Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160 za cenę:

netto……………………………………….zł
słownie……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

podatek VAT 22% tj. ……………………………….. zł

brutto…………………………………………… zł
słownie…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia 

Jeśli tak to, jakie części ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...
Oświadczamy, że akceptujemy wszelkie wymogi określone w niniejszym przetargu.

                                                                                                      ….……………………………
  * - niewłaściwe skreślić                                                                                (podpis)

……………………………….				……………………………….
    pieczęć firmowa       						miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Odbudowa infrastruktury drogowej” oświadczamy, że:
•	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
•	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
•	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

……..………………………………………..
                                                                     podpisy osób upoważnionych do składania
                                                                                          oświadczeń woli

UMOWA Nr 341/6/09

Zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie zwaną dalej Zamawiającym w imieniu, której działa:
Czesław Leja – Wójt Gminy 
a …………………………………………………………………………………………………..reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………..

§ 1

	Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Odbudowę nawierzchni następujących dróg: Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650, Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220, Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200, Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180, Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870, Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807, Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900, Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700-3+400, Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500, Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000, Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+880, Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930, Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400, Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346, Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100, Brzeziny Dół k. Olech w km 0+050÷0+150, Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100, Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷1+700, Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym kosztorysem stanowiącym część składową niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy:
1.	Przekazanie placu budowy z dniem podpisania umowy. 
2.	Zakończenie robót do: 30 listopada 2009 r. 
3.	Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru. 
4.	Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek

§ 4

Funkcję Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami remontowymi w imieniu zamawiającego prawować będzie Pan……………………………………uprawnienia …………………….nr …………………. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

§ 5

Funkcję kierownika robót w imieniu wykonawcy pełnił będzie:………………………… (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)

§ 6

Wykonawca odpowiada za szkody wobec osób trzecich w trakcie wykonywanych robót.

§ 7

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde zadanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały, bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca wykona przedmiot umowy za kwotę brutto …………………………….. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….

VAT ………………....zł
Netto…………………………….zł
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W tym:
Brzeziny Dół Południowy 		zł brutto,
Brzeziny Rędziny 		zł brutto,
Brzeziny Wielki Dział 		zł brutto,
Brzeziny Grudna		zł brutto,
Brzeziny Bukowina Mała 		zł brutto,
Brzeziny Berdechów Szkoła 		zł brutto,
Glinik Sklep Krzemienica 		zł brutto,
Wielopole Nowa Wieś Różanka 		zł brutto,
Wielopole Nowa Wieś Wytrząska 		zł brutto,
Wielopole Wytrząska		zł brutto,
Broniszów Dół Lasek 		zł brutto,
Brzeziny Górne Nowa Wieś 		zł brutto
Brzeziny Baj 		zł brutto
Brzeziny Pogwizdów 		zł brutto
Brzeziny Pogwizdów k. Przywara 		zł brutto
Brzeziny Dół k. Olech 		zł brutto
Brzeziny Dół k. Świerad T. 		zł brutto
Wielopole Konice Stachorówka 		zł brutto
Wielopole Sośnice k. Bujak 		zł brutto

§ 9

1.	Po zakończeniu i odbiorze robót wykonawca będzie miał prawo wystawić faktury oddzielnie na każdą z części zamówienia. 
2.	Zamawiający dokona płatności wynikającej z faktur przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur. 
3.	Za zwłokę w terminie realizacji faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizacje niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP …………………….

§ 11

1.      Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50 % wartości podstawowego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50 % wartości podanej w § 8, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.
2.     Roboty uzupełniające (dodatkowe) będą rozliczane wg najniższych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym
3.      W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, innego rodzaju (nie wynikające z kosztorysów ofertowych) zostaną one rozliczone wg cen jednostkowych ustalonych w negocjacjach z wykonawcą przeprowadzonych przed zawarciem umowy na te roboty.
4.      Ceny jednostkowe, danej pozycji zawartej w kosztorysie ofertowym są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy. 

§ 12

1.	Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru na podstawie pisemnej informacji o zakończeniu robót budowlanych. 
2.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)      Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)      Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 
4.	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
5.	Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia wszystkich robót. 
6.	Komisje odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.

§ 13

1.	Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną miedzy stronami będą kary umowne. 
2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)      za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki.
b)      za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.
c)      za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 8.
3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury. 
4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 
5.	Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 14

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy gdy:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

2. Zamawiającemu gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 16

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.
3. Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 17

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 36 miesięcy od daty odbioru robót.

§ 18

1.	Podczas wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, bieżącej kontroli stanu kompletności oznakowania robót.
2.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich wynikłe w trakcie trwania umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwych sądów.

§ 21

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi zamawiający.

……………………………					……………………………	Wykonawca								Zamawiający 

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	620,00	
		2+450-2+650	=	200,00	x	3,10	=	620,00			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	620,00	
		2+450-2+650	=	200,00	x	3,10	=	620,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	46,50	
		620,00	x	0,075	=	46,5			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	600,00	
		2+450-2+650	=	200,00	x	3,00	=	600,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	777,00	
		1+020-1+220	=	200,00	x	3,60	=	720,00			
		Rozjazd	=	57,00			
		Razem	=	777,00			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	777,00	
		1+020-1+220	=	200,00	x	3,60	=	720,00			
		Rozjazd	=	57,00			
		Razem	=	777,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	58,28	
		777,00	x	0,075	=	58,275			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	757,00	
		1+020-1+220	=	200,00	x	3,50	=	700,00			
		Rozjazd	=	57,00			
		Razem	=	757,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200
Powierzchnia 200 m2
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	700,20	
		0+000-0+200	=	200,00	x	3,10	=	620,00			
		Włączenie	=	80,20			
		Razem	=	700,20			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	700,20	
		0+000-0+200	=	200,00	x	3,10	=	620,00			
		Włączenie	=	80,20			
		Razem	=	700,20			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	52,52	
		700,20	x	0,075	=	52,515			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	680,20	
		0+000-0+200	=	200,00	x	3,00	=	600,00			
		Włączenie	=	80,20			
		Razem	=	680,20			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180
długość odcinka 180 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	651,60	
		0+000-0+180	=	180,00	x	3,10	=	558,00			
		Włączenie	=	93,60			
		Razem	=	651,60			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	651,60	
		0+000-0+180	=	180,00	x	3,10	=	558,00			
		Włączenie	=	93,60			
		Razem	=	651,60			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	48,87	
		651,60	x	0,075	=	48,87			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	633,60	
		0+000-0+180	=	180,00	x	3,00	=	540,00			
		Włączenie	=	93,60			
		Razem	=	633,60			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	913,60	
		2+670-2+870	=	200,00	x	4,10	=	820,00			
		Włączenie	=	93,60			
		Razem	=	913,60			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	913,60	
		2+670-2+870	=	200,00	x	4,10	=	820,00			
		Włączenie	=	93,60			
		Razem	=	913,60			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	68,52	
		913,60	x	0,075	=	68,52			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	893,60	
		2+670-2+870	=	200,00	x	4,00	=	800,00			
		Włączenie	=	93,60			
		Razem	=	893,60			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	573,50	
		0+622-0+807	=	185,00	x	3,10	=	573,50			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	573,50	
		0+622-0+807	=	185,00	x	3,10	=	573,50			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	43,01	
		573,50	x	0,075	=	43,0125			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	555,00	
		0+622-0+807	=	185,00	x	3,00	=	555,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900
długość odcinka 1000 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR - 6              1005 - 06 	Zamiatanie istniejącej nawierzchni szczotką mechaniczną	m2	3 720,00	
		1+900-2+900	=	1 000,00	x	3,60	=	3 600,00			
		Skrzyżowanie km 1+870	=	120,00			
		Razem	=	3 720,00			
2	KSNR – 6          0308 – 03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 6 cm  	t	558,00	
		3 720,00	x	0,15	=	558			
3	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	3 620,00	
		1+900-2+900	=	1 000,00	x	3,50	=	3 500,00			
		Skrzyżowanie km 1+870	=	120,00			
		Razem	=	3 620,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700-3+400
długość odcinka 700 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	2 870,00	
		2+700-3+400	=	700,00	x	4,10	=	2 870,00			
2	KNNR – 6              0107 – 01	Warstwa górna podbudowy z klińca kaminnego sortowanego mechanicznie grubość 5 cm 	m3	115,83	
		2+700-3+265	=	565,00	x	4,10	=	2 316,50			
		2 316,50	x	0,05	=			115,825			
3	KNNR – 6              0113 – 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15cm 	m2	553,50	
		3+265-3+400	=	135,00	x	4,10	=	553,50			
4	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	215,25	
		2+700-3+400	=	700,00	x	4,10	=	2 870,00			
		2 870,00	x	0,075			=	215,25			
5	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	2 800,00	
		2+700-3+400	=	700,00	x	4,00	=	2 800,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500
długość odcinka 300 mb
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	780,00	
		0+200-0+500	=	300,00	x	2,60	=	780,00			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	780,00	
		0+200-0+500	=	300,00	x	2,60	=	780,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	58,50	
		780,00	x	0,075	=	58,5			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	750,00	
		0+200-0+500	=	300,00	x	2,50	=	750,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000
długość odcinka 500 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	1 800,00	
		0+500-1+000	=	500,00	x	3,60	=	1 800,00			
2	KNNR – 6              0113 – 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15cm 	m2	1 800,00	
		0+500-1+000	=	500,00	x	3,60	=	1 800,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	135,00	
		1 800,00	x	0,075	=	135			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	1 750,00	
		0+500-1+000	=	500,00	x	3,50	=	1 750,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+840
długość odcinka 300 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	930,00	
		3+540-3+880	=	300,00	x	3,10	=	930,00			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	930,00	
		3+540-3+880	=	300,00	x	3,10	=	930,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	69,75	
		930,00	x	0,075	=	69,75			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	900,00	
		3+540-3+880	=	300,00	x	3,00	=	900,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930
długość odcinka 180 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	558,00	
		0+750-0+930	=	180,00	x	3,10	=	558,00			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	558,00	
		0+750-0+930	=	180,00	x	3,10	=	558,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	41,85	
		558,00	x	0,075	=	41,85			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	540,00	
		0+750-0+930	=	180,00	x	3,00	=	540,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400
długość odcinka 150 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	427,50	
		2+450-2+650	=	150,00	x	2,85	=	427,50			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	427,50	
		2+450-2+650	=	150,00	x	2,85	=	427,50			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	32,06	
		427,50	x	0,075	=	32,0625			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	412,50	
		2+450-2+650	=	150,00	x	2,75	=	412,50			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	310,00	
		2+246-2+346	=	100,00	x	3,10	=	310,00			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	310,00	
		2+246-2+346	=	100,00	x	3,10	=	310,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	23,25	
		310,00	x	0,075	=	23,25			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	300,00	
		2+246-2+346	=	100,00	x	3,00	=	300,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	310,00	
		0+000-0+100	=	100,00	x	3,10	=	310,00			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	310,00	
		0+000-0+100	=	100,00	x	3,10	=	310,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	23,25	
		310,00	x	0,075	=	23,25			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	300,00	
		0+000-0+100	=	100,00	x	3,00	=	300,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Dół k. Olech w km 0+000÷0+100
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	260,00	
		0+050-0+150	=	100,00	x	2,60	=	260,00			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	260,00	
		0+050-0+150	=	100,00	x	2,60	=	260,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	19,50	
		260,00	x	0,075	=	19,5			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	250,00	
		0+050-0+150	=	100,00	x	2,50	=	250,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	304,40	
		0+000-0+100	=	100,00	x	2,60	=	260,00			
		Właczenie 0+000	=	44,40			
		Razem	=	304,40			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	304,40	
		0+000-0+100	=	100,00	x	2,60	=	260,00			
		Właczenie 0+000	=	44,40			
		Razem	=	304,40			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	22,83	
		304,40	x	0,075	=	22,83			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	294,40	
		0+000-0+100	=	100,00	x	2,50	=	250,00			
		Właczenie 0+000	=	44,40			
		Razem	=	294,40			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷0+100
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	620,00	
		1+500-1+700	=	200,00	x	3,10	=	620,00			
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	620,00	
		1+500-1+700	=	200,00	x	3,10	=	620,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	46,50	
		620,00	x	0,075	=	46,5			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	600,00	
		1+500-1+700	=	200,00	x	3,00	=	600,00			

Przedmiar robót
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160
długość odcinka 60 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	156,00	
		0+100-0+160	=	60,00	x	2,60	=	156,00			
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	156,00	
		0+100-0+160	=	60,00	x	2,60	=	156,00			
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	11,70	
		156,00	x	0,075	=	11,7			
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	150,00	
		0+100-0+160	=	60,00	x	2,50	=	150,00			

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Dół Południowy w km 2+450÷2+650
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	620,00			
		2+450-2+650	=	200,00	x	3,10	=	620,00					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	620,00			
		2+450-2+650	=	200,00	x	3,10	=	620,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	46,50			
		620,00	x	0,075	=	46,5					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	600,00			
		2+450-2+650	=	200,00	x	3,00	=	600,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy 
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Rędziny w km 1+020÷1+220
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	777,00			
		1+020-1+220	=	200,00	x	3,60	=	720,00					
		Rozjazd	=	57,00					
		Razem	=	777,00					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	777,00			
		1+020-1+220	=	200,00	x	3,60	=	720,00					
		Rozjazd	=	57,00					
		Razem	=	777,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	58,28			
		777,00	x	0,075	=	58,275					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	757,00			
		1+020-1+220	=	200,00	x	3,50	=	700,00					
		Rozjazd	=	57,00					
		Razem	=	757,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy 
Odbudowa drogi Brzeziny Wielki Dział w km 0+000÷0+200
Powierzchnia 200 m2
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	700,20			
		0+000-0+200	=	200,00	x	3,10	=	620,00					
		Włączenie	=	80,20					
		Razem	=	700,20					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	700,20			
		0+000-0+200	=	200,00	x	3,10	=	620,00					
		Włączenie	=	80,20					
		Razem	=	700,20					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	52,52			
		700,20	x	0,075	=	52,515					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	680,20			
		0+000-0+200	=	200,00	x	3,00	=	600,00					
		Włączenie	=	80,20					
		Razem	=	680,20					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Grudna w km 0+000÷0+180
długość odcinka 180 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	651,60			
		0+000-0+180	=	180,00	x	3,10	=	558,00					
		Włączenie	=	93,60					
		Razem	=	651,60					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	651,60			
		0+000-0+180	=	180,00	x	3,10	=	558,00					
		Włączenie	=	93,60					
		Razem	=	651,60					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	48,87			
		651,60	x	0,075	=	48,87					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	633,60			
		0+000-0+180	=	180,00	x	3,00	=	540,00					
		Włączenie	=	93,60					
		Razem	=	633,60					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Bukowina Mała w km 2+670÷2+870
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	913,60			
		2+670-2+870	=	200,00	x	4,10	=	820,00					
		Włączenie	=	93,60					
		Razem	=	913,60					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	913,60			
		2+670-2+870	=	200,00	x	4,10	=	820,00					
		Włączenie	=	93,60					
		Razem	=	913,60					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	68,52			
		913,60	x	0,075	=	68,52					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	893,60			
		2+670-2+870	=	200,00	x	4,00	=	800,00					
		Włączenie	=	93,60					
		Razem	=	893,60					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Berdechów Szkoła w km 0+622÷0+807
długość odcinka 185 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	573,50			
		0+622-0+807	=	185,00	x	3,10	=	573,50					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	573,50			
		0+622-0+807	=	185,00	x	3,10	=	573,50					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	43,01			
		573,50	x	0,075	=	43,0125					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	555,00			
		0+622-0+807	=	185,00	x	3,00	=	555,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Glinik Sklep Krzemienica w km 1+900 ÷ 2+900
długość odcinka 1000 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR - 6              1005 - 06 	Zamiatanie istniejącej nawierzchni szczotką mechaniczną	m2	3 720,00			
		1+900-2+900	=	1 000,00	x	3,60	=	3 600,00					
		Skrzyżowanie km 1+870	=	120,00					
		Razem	=	3 720,00					
2	KSNR – 6          0308 – 03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 6 cm  	t	558,00			
		3 720,00	x	0,15	=	558					
3	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	3 620,00			
		1+900-2+900	=	1 000,00	x	3,50	=	3 500,00					
		Skrzyżowanie km 1+870	=	120,00					
		Razem	=	3 620,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Nowa Wieś Różanka w km 2+700 - 3+400
długość odcinka 700 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	2 870,00			
		2+700-3+400	=	700,00	x	4,10	=	2 870,00					
2	KNNR – 6              0107 – 01	Warstwa górna podbudowy z klińca kaminnego sortowanego mechanicznie grubość 5 cm 	m3	115,83			
		2+700-3+265	=	565,00	x	4,10	=	2 316,50					
		2 316,50	x	0,05	=			115,825					
3	KNNR – 6              0113 – 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15cm 	m2	553,50			
		3+265-3+400	=	135,00	x	4,10	=	553,50					
4	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	215,25			
		2+700-3+400	=	700,00	x	4,10	=	2 870,00					
		2 870,00	x	0,075			=	215,25					
5	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	2 800,00			
		2+700-3+400	=	700,00	x	4,00	=	2 800,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi Wielopole Nowa Wieś Wytrząska w km 0+200÷0+500
długość odcinka 300 mb
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	780,00			
		0+200-0+500	=	300,00	x	2,60	=	780,00					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	780,00			
		0+200-0+500	=	300,00	x	2,60	=	780,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	58,50			
		780,00	x	0,075	=	58,5					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	750,00			
		0+200-0+500	=	300,00	x	2,50	=	750,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Wytrząska w km 0+500÷1+000
długość odcinka 500 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	1 800,00			
		0+500-1+000	=	500,00	x	3,60	=	1 800,00					
2	KNNR – 6              0113 – 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15cm 	m2	1 800,00			
		0+500-1+000	=	500,00	x	3,60	=	1 800,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	135,00			
		1 800,00	x	0,075	=	135					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	1 750,00			
		0+500-1+000	=	500,00	x	3,50	=	1 750,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Broniszów Dół Lasek w km 3+540÷3+840
długość odcinka 300 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	930,00			
		3+540-3+840	=	300,00	x	3,10	=	930,00					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	930,00			
		3+540-3+840	=	300,00	x	3,10	=	930,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	69,75			
		930,00	x	0,075	=	69,75					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	900,00			
		3+540-3+840	=	300,00	x	3,00	=	900,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Górne Nowa Wieś w km 0+750÷0+930
długość odcinka 180 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	558,00			
		0+750-0+930	=	180,00	x	3,10	=	558,00					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	558,00			
		0+750-0+930	=	180,00	x	3,10	=	558,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	41,85			
		558,00	x	0,075	=	41,85					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	540,00			
		0+750-0+930	=	180,00	x	3,00	=	540,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Baj w km 0+250÷0+400
długość odcinka 150 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	427,50			
		0+250-0+400	=	150,00	x	2,85	=	427,50					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	427,50			
		0+250-0+400	=	150,00	x	2,85	=	427,50					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	32,06			
		427,50	x	0,075	=	32,0625					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	412,50			
		0+250-0+400	=	150,00	x	2,75	=	412,50					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Pogwizdów w km 2+246÷2+346
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	310,00			
		2+246-2+346	=	100,00	x	3,10	=	310,00					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	310,00			
		2+246-2+346	=	100,00	x	3,10	=	310,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	23,25			
		310,00	x	0,075	=	23,25					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	300,00			
		2+246-2+346	=	100,00	x	3,00	=	300,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Pogwizdów k. Przywara w km 0+000÷0+100
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	310,00			
		0+000-0+100	=	100,00	x	3,10	=	310,00					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	310,00			
		0+000-0+100	=	100,00	x	3,10	=	310,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	23,25			
		310,00	x	0,075	=	23,25					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	300,00			
		0+000-0+100	=	100,00	x	3,00	=	300,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Dół k. Olech w km 0+000÷0+150
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	260,00			
		0+050-0+150	=	100,00	x	2,60	=	260,00					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	260,00			
		0+050-0+150	=	100,00	x	2,60	=	260,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	19,50			
		260,00	x	0,075	=	19,5					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	250,00			
		0+050-0+150	=	100,00	x	2,50	=	250,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Brzeziny Dół k. Świerad T. w km 0+000÷0+100
długość odcinka 100 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	304,40			
		0+000-0+100	=	100,00	x	2,60	=	260,00					
		Właczenie 0+000	=	44,40					
		Razem	=	304,40					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 	m2	304,40			
		0+000-0+100	=	100,00	x	2,60	=	260,00					
		Właczenie 0+000	=	44,40					
		Razem	=	304,40					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	22,83			
		304,40	x	0,075	=	22,83					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	294,40			
		0+000-0+100	=	100,00	x	2,50	=	250,00					
		Właczenie 0+000	=	44,40					
		Razem	=	294,40					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Konice Stachorówka w km 1+500÷1+700
długość odcinka 200 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	620,00			
		1+500-1+700	=	200,00	x	3,10	=	620,00					
2	KNNR – 6              0113 – 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10cm 	m2	620,00			
		1+500-1+700	=	200,00	x	3,10	=	620,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	46,50			
		620,00	x	0,075	=	46,5					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	600,00			
		1+500-1+700	=	200,00	x	3,00	=	600,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Wielopole Sośnice k. Bujak w km 0+100÷0+160
długość odcinka 60 mb.
L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość	
1	KNNR – 6        0103 – 03 	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 	m2	156,00			
		0+100-0+160	=	60,00	x	2,60	=	156,00					
2	KNNR – 6              0113 – 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8cm 	m2	156,00			
		0+100-0+160	=	60,00	x	2,60	=	156,00					
3	KNNR – 6          0108 – 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm  	t	11,70			
		156,00	x	0,075	=	11,7					
4	KNNR – 6                0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm	m2	150,00			
		0+100-0+160	=	60,00	x	2,50	=	150,00					
Razem Netto		
Podatek VAT 22 %		
Razem Brutto